**आंतरिक- सज्जा के बारे में व्यापक विनिर्देशन – कार्यालय परिसरBroad specifications of Interior works - Office Premises**

कार्यालय परिसर में आंतरिक सज्जा का कार्य बैंक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास आयोजना के अनुसार किया जाना है। The interiors in the office premises are to be executed as per the layout plan approved by the Bank.

 आंतरिक सज्जा कार्य के बारे में व्यापक विनिर्देशन निम्नवत् है और आंतरिक सज्जा के लिए प्रयुक्त मदों से संबंधित अनुमोदित प्रतिष्ठित निर्मिति की सूची परिशिष्ट-1 में दी जा रही है। The broad specifications of interior works are given as following and list of approved reputed makes of interior items in **Appendix – 1**

1. **परिसर का** **फर्श** यदि बैंक द्वारा अनुमोदित कार्यालय परिसर का फर्श उत्कृष्ट कोटि का नहीं है तो आरएके/ जॉनसन. यूरो/ कजारिया/ एशियन निर्मिति के 600x600 मि.मी. के विटरीफाइड टाइल्स का प्रयोग किया जाए, जिनका रंग ऑइवरी / अन्य कोई हल्का रंग हो सकता है। **Flooring** If the Office premises approved by the Bank does not have good quality flooring, then Vitrified tiles 600 X 600 mm of RAK/Johnson /Euro / Kajaria / Asian make, Ivory / light colour.

2. **पार्टीशन (लकड़ी का)** मूल ढॉचा : 50x50 मी.मी. के अलुमिनियम के वर्गाकार/ आयताकार टुकडे या दीमक से बचाव के लिए उपचारित किए गए / बोरर पूफ्र 50x50 मी.मी. की सख्त लकड़ी/ साल की लकड़ी के फ्रेम को फर्श या छत की स्लैबों पर लगाना है। टुकड़ों को इस तरह से लगाया जाए कि उनके बीच में कम से कम 600X600मी.मी. सी/सी की जगह होनी चाहिए।

**Partitions (wooden)** Basic framework : 50 X 50 mm Aluminium Section square /rectangular or 50 X 50 mm hard wood / Sal wood frame already treated for antitermite / boarer proof to be fixed in floor and roof slabs. Spacing of section should be atleast at 600X600mm c/c.

**कवरिंग:** 8 मी.मी. मोटी बीडबल्यू आर प्लाई (फिनॉल अनुबाद्धित/ बोरर पूर्फ) की दोहरी शीट की कवरिंग, जो दोनों तरफ से लैमिनेटेड (हल्की क्रीम/ अनुमोदित रंग) हो।

पूरी ऊँचाई के ऐसे पार्टीशन उपलब्ध करवाए जाएँ जो फर्श से 900 मी.मी. की ऊँचाई के बाद ऊपरी चौखट तक अर्थात दरवाजे की ऊँचाई तक आंशिक ग्लेजिंग वाले, 6 मी.मी. मोटे, सादे/ अपारदर्शी शीशे के बने हो।

Covering : Double skin covering with 8 mm thick BWR ply (phenol bonded / borer proof) finished both sides with laminate (light cream /approved shade). Full ht. partitions to be provided with partial glazing with 6 mm thick plain / opaque glass above 900 mm ht. from floor up

 to lintel level i.e. door height.

अनुमोदित रेखाचित्र/ अभिन्यास आयोजना के अनुसार पार्टीशन बनाए जाएं। सभी उभरी नक्काशियों / मोल्डिंग पर मेलामाईन पॉलिस लगाई जाए।

Partitions to be executed as per approved drawing / layout. All beading / moulding to be polished with melamine polish.

**पट्टी**: पार्टीशन के दोनों तरफ 75 x 19 मी.मी. टी. डबल्यू की पट्टी जिस पर विधिवत मेलामाइन पॉलिस की जानी चाहिए या लैमिनेट किए हुए प्लाई बोर्ड की पट्टी होनी चाहिए।

Skirting : 75 x 19 mm T.W. skirting on both sides of partitions duly finished with melamine polish or ply board laminated with laminate.

विकल्प स्वरूप , लकड़ी के पार्टीशन की बजाय 10 मी.मी. मोटे सख्त काँच के पार्टीशन और पूरी ऊँचाई वाले इन पार्टिशनों में आवश्यक फिटिंग्स उपलब्ध कराई जाए।

Alternatively, in place of wooden partitions, 10 mm thick toughned glass partitions with all necessary fittings may be provided in full height partitions.

3. **कम ऊँचाई के पार्टीशन** .क्यूबिकल (1350 मीमी ऊँचाई)

आधी ऊँचाई के पार्टीशन / मॉडयूलर वर्क स्टेशन पार्टीशन में ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उसी तरह का मूल फ्रेम और कवरिंग होनी चाहिए और दोनों तरफ 1.0 मी.मी. मोटाई के लैमिनेट ग्रीन एम फ्यूजन मैपल या इसी स्तर के अनुमोदित किनारे होने चाहिए, जिसमें 900 मी.मी. या 900 से 1350 मी.मी.के बीच 6 मी.मी. मोटे शीशे और कपड़े के 12 मी.मी, मोटे, और सफेद बोर्ड सहित सौम्य बोर्ड का समिश्रित् रूप उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। पार्टीशन के टॉप एवं बगल में 75X 38 मी.मी टी. डबल्यू बीडिंग/ ट्रिम होनी चाहिए और इस पर मेलामाइन पालिश किया जाना चाहिए।

विकल्प स्वरूप प्रतिष्ठित/ अनुमोदित ब्रांड के70 मी.मी. के मोटे मॉडयूलर पार्टीशन की व्य़वस्था की जाए। **Low Ht. Partitions** (1350 mm height.) For cubicles The Half height partitions / modular work station partitions shall have the same basic frame & covering as mentioned above & to be treated both side with 1.0 mm thick laminate Green lam- **Fusion mapple or approved equivalent,** uptill 900 m.m height & in between 900 & 1350 m.m combination of 6 mm thick glass & 12 mm thick soft board with fabric and white board may be provided. Top & sides of partition shall have 75 x 38 mm T.W. Beading / trim duly finished with melamine polish. Alternatively, 70 mm thick modular partition of reputed /approved brand may be provided.

4. **वर्क स्टेशन** – वर्क स्टेशन टेबल का ऊपरी हिस्सा 24 मी.मी. मोटे बोर्ड से बना होना चाहिए। इस पर 1.5 मी.मी. मोटे हल्के नीले मैरिनो ब्रांड या अनुमोदित समस्तरीय लैमिनेट लगाया जाना चाहिए। सभी वर्क स्टेशनों के अधोलंब किनारे, वर्कस्टेशन पार्टीशन की तरह ही बनाए जाने चाहिए। एल एच पार्टीशन वाले वर्कस्टेशन भी मॉडयूलर निर्मिति के हो सकते हैं परंतु ऊपर दिए अनुसार रंग- योजना का पालन किया जाना चाहिए।

**Work stations** The top of the work station table shall be **24 mm thick board**

**finished with Pastel Blue laminate 1.5 mm thick** laminate of **Marino**

**Brand** or **approved equivalent**. All verticle sides of work stations shall have the same finish as of workstation partition. The work stations with L.H.Partition could also be of modular make but

adhering to the colour scheme as mentioned above.

5. **छद्म छत**

भंडार कक्ष/ अभिलेख कक्ष के अलावा पूरे परिसर के लिए छद्म छत बनवाई जानी चाहिए। यह छत जिपस्म इंडिया, विनिर्माणी बोर्ड के विनिर्देशन के अनुसार जिप्सम बोर्ड से निर्मित होनी चाहिए। वातानुकूलन बहाव/ ग्रिल या बिजली की फिटिंग्स की संस्थापना निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार किया जाना चाहिए। निर्माणकर्ता द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार छत पर सफेद पेंट के दो कोट किए जाने चाहिए। विकल्प स्वरूप आर्म स्ट्रॉग़ या समस्तरीय मेक की जिप्सम बोर्ड और खनिज फाइबर टाइलों की समिश्रित छद्म छत की मिलीजुली व्यवस्था भी की जा सकती है।**False ceiling**

False ceiling should be provided in the entire premises except in store / records room, to be made of Gypsum Board as per specification of Gypsum India, Mfg. Co. Wherever A/C diffusers / grills or light fittings are to be installed, it should be executed according to the manufacturer’s details. Ceiling should be finished with two coats of white paint as per the manufacturer's detail. Alternatively combination of Gyp Board and Mineral Fibre Tiles false ceiling of Armstrong or Equivalent make may also be arranged for combination.

6. **दीवारों का परिष्करण**: परिसर के अंदर जहाँ कहीं भी ईट की दीवार आ रही हो, उन दीवारों पर सीमेंट पुट्टी/ पीओपी लगा कर, प्लास्टिक इमल्सन पेंट या टेक्स्टर पेंट करवाना चाहिए। पेंट पूरी ऊँचाई के बराबर/ अनुसार होनी चाहिए। शौचालयों की दीवारों पर अनुमोदित निर्मिति एवं गुणवत्ता वाली ग्लेज्ड टाइलें लगाई जानी चाहिए।

**Wall Finishing** Brick walls, wherever appearing in the premises interiors, must be finished with cement putty / POP punning and painted with plastic emulsion paint or texture paint matching to Full Ht. wooden partition. Toilet walls shall be finished with glazed tiles of approved make & quality.

7. **दीवार पैनलिंग / कॉलम क्लैडिंग**: अनुमोदित डिजाइन के आधार पर आवश्यकतानुसार दीवार पैनलिंग / कॉलम क्लैडिंग की जानी चाहिए।**Wall Panelling /Column cladding**

**Wall panelling or Column cladding** may be done wherever required as per approved design.

8. **दरवाजें (प्रवेश द्वार)** प्रवेश द्वार पर मानक श्रेणी का फर्श स्प्रिंग लॉक़ एवं एस एस हैंडल वाली 12 मी.मी. मोटा शीशे का सख्त दरवाजा लगाया जाना चाहिए। सुरक्षा प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए जहाँ-जहाँ भी चैनल गेट/ रोलिंग स्टर की आवश्यकता है, वहाँ पर ऐसे गेट/स्टर उपलब्ध करवाए जाने चाहिए।**Doors (Entrance)** The entrance door may be provided with 12 mm thick toughened glass

with floor spring Lock and S.S. handle of standard quality. For security purposes channel gate / rolling shutter must also be provided wherever required.

9. **कक्ष के दरवाजें** - ताला लगने वाले शीशे के दरवाजे, हैंडल एवं अन्य हार्डवेयर आदि फिल्म सहित होने चाहिए।

विकल्प स्वरूप सभी हार्डवेयर सहित 35 मी.मी. मोटाई के लैमिनेट किए हुए शीशे के दरवाजे, जिसमें ताला लगाने एवं दरवाजा बंद होने की सुविधा होनी चाहिए।

a **Cabin Doors -**Glass doors with locks, handles & other hardwares etc. With film.

Alternatively, 35 mm thick laminated finish door with all hardware,

locks and door closer etc may be provided.

10. **खिड़कियों के पर्दा** : मानक निर्मिति (विस्टा स्तर या मैक आदि ) के मेल खाते हुए या विषम रंग की लंबी पर्दा पट्टियों की व्यवस्था की जाए और जहाँ आवश्यक हो, वहाँ पर धूप नियंत्रण के लिए पर्दे भी उपलब्ध करवाए जाएं।**Window Dressing :** Verticle blinds of standard make (Vista levelor / Mac etc) of matching /contrast shades wherever required sun control film may also be provided.

11. बिजली की स्थावर मदें- खुले हॉल क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 600X600 मी.मी. के समुचित संख्या में बिजली के फिटिंग्स (3 सीएफएल लैम्पों के साथ) उपलब्ध करवाए जाएँ और पूरी ऊँचाई के केबिनों में भी लगभग 300 x300 मी.मी. के छोटे आकार के 02 सं. में बिजली के फिटिंग्स उपलब्ध करवाए जाएँ। दीर्घावधि प्रयोग की दृष्टि से किफायती फिटिंग्स - फिलिप्स, जीई विप्रो, आदि के उपलब्ध करवाए जाएँ। विकल्प रूप में एलईडी लैम्प फिटिंग्स उपलब्ध करवाए जाएँ।

**Electrical Fixture** Adequate number of 600 x600 mm Electrical fitting (with 3 CFL lamps) in open hall area as per the requirement & smaller size light fitting 300 x300 mm approx. with 2 Nos. CFL lamps as per the requirement in the full height cabins may be provided. The fittings may be provided from Philips, GE Wipro etc. which are economical in the long run .

Alternatively, suitable LED lamp fittings may be provided.

12. **फर्नीचर् एवं फिक्सचर्स**: फर्नीचर एवं फिक्सचर्स के निर्माण के लिए कार्यस्थल पर निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए या फिर इसकी आपूर्ति संविदाकर्ता/ प्रतिष्ठत विनिर्माणकर्ता / आपूर्तिकर्ता (माड्यूलर फर्नीचर के मामले में) द्वारा की जानी चाहिए। मेज के ऊपरी टॉप की मोटाई का आकार, 24 मी.मी. होना चाहिए, टॉप और साइडों के लिए किनारे, फिनिशिंग सामग्री आदि कार्य स्टेशनों के लिए प्रदत्त विनिर्देशन के अनुसार होना चाहिए। इसका उल्लेख रेखाचित्रों एवं प्राक्कलनों में विशेष तौर पर किया जाना चाहिए। यदि मॉडयूलर फर्नीचर व्यवहार्य, सुविधाजनक और किफायती है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

**Furniture & Fixtures** The furniture and fixtures may preferably be fabricated at the site or the same should be supplied by a contractor / reputed manufacturers / supplier (in case of Modular Furniture). The thickness of the table top board should be 24 mm. Sizes, Beading, finishing materials etc. for top & sides shall be in line with the specifications provided for work

stations. This would be specifically mentioned in **drawings & estimates**. Modular furniture (of approved standard make) may also be considered, if feasible, convenient and cost effective.

13. **कुर्सियाँ** : उपलब्ध करवाई जाने वाली कुर्सियाँ गोदरेज/ यूरोटेक / फेदरलाइन या किसी अन्य मानक अनुमोदित ब्रांड की होनी चाहिए। केबिन की सभी कुर्सियाँ घूमने वाली, ऊँची बैक वाली, हैंड रेस्ट, गैस लिफ्ट एवं टिल्टिंग सुविधा सहित होनी चाहिए। अधिकारियों की कुर्सियाँ एवं बैठक की कुर्सियाँ केबिन कुर्सियों के समान होनी चाहिए परंतु इसका बैक मध्यम ऊँचाई का होना चाहिए।**Chairs** The chairs to be provided may be of Godrej / Eurotech / Featherlite or other standard approved brand. All cabin chairs to be revolving high back with hand rest, gas lift and tilting. Officers chairs and meeting room chairs to be same as cabin chairs but with medium back. All

visitors chairs (each cabin minimum 2 nos.) to be low back revolving chairs, with hand rests.

14. **सोफा** - केबिनों में 2 से 3 सीटों वाला एक सोफा एवं 5-6 सीटों वाला एक सोफा उपलब्ध करवाया जाना है, जिसके बगल/ केंद्र में अभिनंदन / प्रतीक्षा क्षेत्र में / सेंटर टेबल होनी चाहिए। सोफे के लिए प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा आंतरिक सज्जा के अनुसार होना चाहिए।**Sofa** 2 to 3 seater sofa to be provided in the cabins and one sofa set of 5-6 seats with side / centre table in reception / waiting area. The fabric of sofa to be matching with interiors.

15. **वातानुकूलन**: वातानुकूलन की अपेक्षा परिसर के अभिन्यास योजना के अनुसार यथोचित रूप से क्रियान्वित की जानी चाहिए। वातानुकूलन के लिए विंडो एसी, स्पिल्ट एसी एवं डक्टऐबल एसी को मिलाजुला कर भी प्रयोग किया जा सकता है। सर्वोत्कृष्ट समाधान/ विकल्प वास्तुकार द्वारा उपलब्ध करवाया जाना चाहिए।

**Air conditioning** The requirement of airconditioning of the Premises shall be worked out properly as per the lay out plan. The combination may also be worked out by using Window A/C, Split A/C & Ductable A/C. The best solution / option shall be provided by the Architect.

16. **टेलीफोन वाइरिंग पाइप** **Telephone wiring conduit**

पीवीसी पाइप में 4जोड़े केबल वाली टेलीफोन वाइरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसका एक आउटलेट प्रत्येक वर्कस्टेशन पर होना चाहिए और केबिन/ क्यूबीकल में 02 प्वाइंट होने चाहिए। सभी केबल 25-50 के एक क्रोन टाइप टैग ब्लॉक़ के रूप में ईपीबीएक्स की संस्थापना स्थान पर समाप्त किए जाने चाहिए।Telephone wiring with 4 pair cable in PVC conduits to be provided with one outlets points at all the workstation and 2 points in all the cabins / cubicles. All the cables to be terminated at one point in a crone type tag block of 25-50 pairs at the place where EPBX to be installed.

17. **कंप्यूटर पॉवर प्वाइंट/ वायरिंग**

सभी वर्क स्टेशनों/ सीटों पर कंप्यूटर के लिए 2.5 घन मी.मी. के 02 और 1.5 वर्ग घन मी. का 01 कंप्यूटर पावर केबल होना चाहिए और ये केबल पीवीसी पाइपों के अंदर ताँबें के पीवीसी इनस्यूलेटेड बहु स्टैंड्र केबल वाले पॉवर केबल होने चाहिए। सभी वर्क स्टेशनों में 3X 16 /16 एमपेयर के मॉडयूलर टाइप स्विच सहित सॉकेट उपलब्ध करवाए जाने चाहिए। कंप्यूटर / यूपीएस वायरिंग के प्रत्येक परिपथ में 6/16 एम्पेयर के 2 सेट सॉकेट (अर्थात 02 सीट) से अधिक नहीं होने चाहिए। सभी परिपथ वायरिंग का समापन आवक ईएलसीवी और जावक एमसीबीएस द्वारा नियंत्रित डीबी पर होना चाहिए। उपयुक्त श्रेणीनिर्धारण वाले आवक ईएलसीवी और जावक एमसीबीएस की संस्थापना यूपीएस कक्ष में की जानी है।

**Computer Power points / wiring** All workstations / seats to be provided with computer power cabling with 2 nos. X 2.5 sq. mm and 1 no. 1.5 sq.mm all PVC insulated multistrand copper cable in PVC conduits. A set of 3 nos. X 6 / 16 AMP modular type sockets with switches to be provided in all W/S seats. Each circuit of computer / UPS wiring should not have more than 2 sets of 6/16 Amp. Socket (i.e. 2 seats). All circuit wiring to be terminated in a DB controlled by Incoming ELCB and outgoing MCBs of suitable rating to be installed in Ups Room.

18. **लैन केबलिंग** -यूपीएस/ स्विच रूम से सभी वर्क स्टेशनों/ सीटों तक सीएटी के साथ लैन केबलिंग अपेक्षित है- मॉडयूलर प्रकार के उपयुक्त बॉक्सों और आर-जे- 45 क्नेक्टरों के साथ पीवीसी पाइप में अनुमोदित निर्मिति के 6 केबल दिए जाने अपेक्षित हैं।

**LAN Cabling** From Ups / Switch room to all the workstations / seats LAN cabling

with CAT - 6 approved make cable to be provided in PVC conduit alongwith suitable modular type outlet boxes and RJ-45 connectors.

19. **ग्राउंडिंग:** यूपीएस ग्राउंडिंग के लिए अलग से कॉपर पट्टी / तार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। **Earthing** An exclusive earthing with copper strip / wire to be provided for Ups /

computer in the premises as per relevant Indian Standard (BIS).

20. **विद्युतीय केबलिंग/ फिटिंग्स/ फिक्सचर्स**: बत्ती, पंखों के प्वाइंटों के लिए सभी परिपथ की वायरिंग पीवीसी पाइपलाइन के अंदर 2.5 वर्ग मी.मी. मल्टी स्ट्रेंड के ताँबे के तारों से और एक प्वाइंट की वायरिंग 1.5 मीमी. के ताँबे के तारों से की जानी है। एक स्विच से 04 से अधिक बत्तियाँ नहीं जलनी चाहिए। सभी स्विच सॉकेट / आउटलेट माडयूलर होने चाहिए।

**Electrical cabling / fittings / fixtures**

All circuit wiring for light fans points to be in 2.5 sq.mm multistrand copper wires in PVC conduit and point wiring to be in 1.5 sq.mm copper wire. One switch should not control more than 4 lights. All power points (16 AMP) and 25 AMP for ACs to be with 4 sq.mm copper cable. All switches sockets / outlets to be modular type.

21. **पखें** : प्रतिष्ठित निर्मिति के छत/ दीवार के कुछ पंखे उपलब्ध करवाए जाने चाहिए, जिसका उपयोग डीजी सेट से विद्युत आपूर्ति होने पर किया जा सकता है।Fans - A few no. Of ceiling / wall fans of reputed make should be provided which can be used in case power supply is running on DG Set.

**B. कार्यालय परिसर में अपेक्षित अन्य उपकरण पर्याप्त** अग्निशमन संभार जैसे धुआँ संसूचक, अग्नि चेतावनी, अग्निशामक आदि

**Other equipments required in the office premises**

Adequate Fire fighting equipments like Smoke detectors, Fire Alarm, Fire Extinguishers etc.

22. सीसीटीवी प्रणालीCCTV System

**परिशिष्ट /Appendix - 1**

**प्रतिष्ठित निर्मितियों की सूची / List of reputed Makes**

कुर्सियाँ-यूरोटेक/फेदर लाइट Chairs -Godrej / Eurotech / Feather Light

छद् छत जिपस्म इंडिया, के जिप्सम बोर्ड, से निर्मित, आर्म स्ट्रॉग़ की खनिज फाइबर टाइलें

False Ceiling- Gypsum Board from India Gypsum, Mineral Fibre tiles ceiling from Armstrong

ब्लाइंडस- विस्टा लेवलर/ मैक/ ऐरोलैक्स

Blinds -Vista Levelor / Mac / Aerolex

पेंट –आईसीआई/ बर्जर, एशियन / जॉनसन एंड जॉनसन

Paint- ICI /Berger /Asian /Johnson & Nicholson

पुट्टी : शालीमार/ बर्जर / एशियन / बिड़ला / जे के Putty- Shalimar / Berger /Asian / Birla/ JK

टेक्स्टर पेंट-स्पेक्ट्र्म/ यूनीलाइट/ हैरीटज

Texture Paint- Spectrum / Unitile / Heritage

फ्लश दरवाजे : डूरो/अल्प्रो/ स्वास्तिक/ ऐंकर/आईएसआई

Flush Doors- Duro / Alpro / Swastik / Anchor / ISI Mark

डोर क्लोजर – डोरमा/ हैफल/एवराइट/हार्डविन/ गोदरेजDoor Closer -Dorma/ Haffle / Everite / Hardwin/ Godrej

ताँबे का हार्डवेयर- सिग्मा/ अर्ल बेहारी/ गोदरेज Brass hardware- Sigma / Earl behari/ Godrej

ताले- गोदरेज/ गोल्डन/ सिक्योर/ विजयन/ डोरमाLocks -Godrej /Golden /Secure / Vijayan / Dorma

हार्डवेयर – सिग्मा/ एवराइट

Hardware -Sigma / Everite

अल्मुनियम हारडवेयर – यथावतAluminium Hardware- ----Do-----------

ग्लेज्ड टाइलें – जॉनसन/ सोमानी/ कजारिया/ निटकोGlazed Tiles- Johnson / Somani / Kajaria/ Nitco

लैमिनेट-ग्रेनलॉम/ मेरीनो/ सेंचूरी Laminate- Greenlam / Marino / Century

प्लाई एंड बोर्ड – ड्यूरो/एल्प्रो/ सेंच्यूरी/ किट/ ऐनकरPly & Board- Duro /Alpro /Century /Kit / Anchor

पीवीसी फर्श- आर्मस्ट्रांग/ कृष्णा विनायल लिमिटेडPVC Flooring- Armstrong / Krishna Vinyle Ltd.

वेनिशन ब्लॉइंड ट्रैक- विस्टा लेवलर/ मैक/ ऐरोलेक्सVenition Blind Tracks -Vista Levelor / Mac / Aerolex

ग्लास /शीशा /Glass /Mirror- मोदी गार्ड/ असाई/अतुल/फिश/सेंटगोबिनModiguard /Ashai /Atul / fish /Saintgobain

रेसिन आधारित चिपकाने वाले पदर्थ – फैवीकोल, वैमीकोलResin based Adhesie -Fevicol / Vemicol

मैलामाइन पॉलिश एशिएन/ बर्जर/ आईसीआईMelamine polish- Asian / Berger / ICI

विटरीफाइड टाइल्स – जॉनसन/ यूरो/ एशियन/ बेल/ रैकVitrified tiles -Johnson / Euro / Asian / Bell/RAK

मॉडयूलर फर्नीचर – बीपी एर्गो/ गोदरेज/ फेदरलाइट/ पीएसएलModular Furniture -BP Ergo / Godrej / Featherlite / PSL

वातानुकूलन – वोल्टॉस, कैरियर, एलजी, ब्लू स्टार, विडियोकॉणॅACs -Voltas, Carrier Aircon, LG, BlueStar, Videocon

मॉडयूलर स्विच सॉकेट/प्लेट-एनकर रोमा/ कैबट्री/ एमके स्केन्दियरModular switches / sockets /plates -Anchor Roma / Crabtree / MK Schneider

पीवीसी वायर / केबल= फिनोलैक्स/ पॉलीकैब/आरपीसी/आईसीआईPVC wire / cable -Finolex / Polycab / RPC / ICI

लैन केबल टेलीफोन कैबल- सीएटी4 एटी एंड टी अनुमोदित, डीलिंक, फिनोलैक्सLAN Cable Telephone cable -cat 4 AT&T approved, D-Link, Finolex

टिप्पणी: अन्य मदें व्यापक तौर पर आईएस कोड से पुष्टि प्राप्त होनी चाहिए।Note: Other items shall be broadly confirming to IS Codes.